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Aufgrund der sinkenden Kosten für Photovoltaik-Anlagen und der von der Bundesregierung angestrebten Energiewende kann davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahren die Anzahl von Photovoltaik Freiflächenanlagen mit großer Ausdehnung erheblich zunehmen wird.
Following the steep fall in production costs together with the envisaged increase in the use of renewable energy it can be assumed that the number of solar parks will continue to rise in Germany and worldwide. 
Dabei ist wenig über den Einfluss solcher riesigen Anlagen auf das Sickerverhalten, den Bodenwasserhaushalt und damit die Grundwasserneubildung bekannt. Durch die Solarpanele ändert sich die räumliche Verteilung von Niederschlag und Verdunstung. Während Infiltration verstärkt an den Abtropfkanten der Module stattfindet, führt die Beschattung großer Flächen zu einer verminderten die Verdunstung. Erste Forschungsergebnisse konnten eine Verringerung der Verdunstung nachweisen, die sich insbesondere in Trockenperioden positiv auf den Bodenwasserhaushalt und das Pflanzenwachstum auswirkt. Bei Flächen mit geringem Bewuchs kann es zu einer erhöhten Infiltration kommen. Mikroklimatische Messungen deuten darauf hin, dass Photovoltaikanlagen möglicherweise dazu beitragen können, Wasser in klimatischen Stresssituationen zu sparen. Welche Auswirkungen durch PV-FFA auf die Umwelt und insbesondere auf den Wasserhaushalt zu erwarten sind, sollte letztendlich für die Standortwahl mit entscheidend sein.
While efforts are concentrated on the technical installations and energy production little is known on the impact such installations have on the soil water balance and groundwater recharge in particular where large scale solar parks cover significant areas of land.
Through the panels the spatial distribution of rainfall and evapotranspiration changes. While infiltration occurs predominantly under the edges of the panels where the water drips off, areas under the panels and shaded areas are characterised by reduced evapotranspiration. First investigations in France indicate a reduced loss through evapotranspiration which especially during dry periods can lead to a positive impact on the soil water content and improved plant growth. Areas with little plant cover could be characterised by increased infiltration and subsequent ground water recharge. As such the impact of solar parks depends on the specific climate and site conditions and could be positive such as during dry periods or indeed negative if groundwater levels rise as consequence of increased recharge.
Aus diesem Grund wird in einem Projekt der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden in enger Zusammenarbeit mit der Lysimeterstation Brandis der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft des Freistaates Sachsen und dem Ingenieurbüro Matthias Maus untersucht, wie sich eine solche Anlage unmittelbar auf die genutzte Fläche und deren Umgebung bezüglich des Bodenwasserhaushaltes, des Pflanzenwachstums  und der Sickerwasserbeschaffenheit auswirkt.
Measuring, analysing and modelling such an impact is the topic of a project at University of Applied Sciences Dresden (HTWD), the lysimeter station Brandis of the  Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Saxony and the engineering consultant Ingenieurbuero Maus GmbH.
Um den Einfluss des veränderten Niederschlageintrags in den Boden aufgrund des Abflusses am Modulrand bei gleichzeitiger Überschattung der benachbarten Fläche und die damit verbundene Änderung des Sickerverhaltens quantifizieren zu können, wurde ein Lysimeter der Lysimeterstation Brandis mit einem Solarmodul überschattet.

Zur Quantifizierung der Auswirkungen auf den Bodenwasserhaushalt werden auf einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Boxberg und auf einer Photovoltaik-Versuchsfläche der HTWD in Pillnitz Bodenfeuchtemessungen durchgeführt. Hierzu wurden Bodenmessprofile unter, zwischen und neben Photovoltaikmodulen sowie jeweils auf einer Referenzfreifläche als Vergleichsmesspunkt angelegt. Insgesamt sind pro Standort 5 Bodenmessprofile mit je 3 Wiederholungen vorhanden. 
In order to quantify the changes in rainfall pattern soil moisture measurements have been carried out at two sites, Boxberg and Pillnitz. The spatial distribution in 10 cm as well as the moisture profile to a depth of 100 cm has been measured applying a concept of recording moisture along a line under, between and at the edge of the panels and at a reference area. To address inhomogeneities in the soil the set of measurements is repeated three times.
Basierend auf den Messungen der Standorte Pillnitz und Boxberg werden die Sickerwasserausbreitung und die Grundwasserneubildung für 2 Standorte modelliert und anhand der Referenzfläche der Einfluss der Photovoltaik-Anlagen quantifiziert. Durch weitere Messungen und Modellierung von Anlagen auf unterschiedlichen Böden soll die Wahl von neuen Photovoltaik-Standorten unterstützt werden.
[bookmark: _GoBack]First measurements from ??? to date show a distinct soil moisture pattern as the result of the modified rainfall distribution. At the reference point in Boxberg soil moisture during a rainfall event of ??? mm in September 2017 rises by 4 % compared to 16 % under the edge of the panel as shown in Fig. 1. 

