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SUMMARY/RESUME

La baisse de la pluviométrie au cours de ces dernières décennies et la diminution des apports en eau de surface qu’elle entraîne ont pénalisées de nombreux projets de développement liés à l’eau dans le bassin versant de la Lobo. Du fait de l’accroissement de la demande en eau sur ce bassin, il se pose aujourd’hui un problème d’adéquation entre les ressources disponibles et les besoins actuels. L’étude à été menée à l’aide du modèle WEAP (Water Evaluation and Planning System) qui intègre plusieurs dimensions: entre les besoins et l’approvisionnement, entre la quantité et la qualité de l’eau. Deux scenarios ont été analysés au cours de cette étude : l’augmentation éventuelle du taux de croissance de la population et l’impact d’aménagements hydrauliques et hydroagricoles sur la dynamique du bassin. Les résultats obtenus indiquent que les besoins en eaux du bassin s’élèvent à 45,67 millions de m3 en 2010. Le déficit annuel d’approvisionnement est de 30,97 millions de m3. La couverture de la demande globale du bassin est de 32,2%. Ce taux est non pas dû à une insuffisance de la ressource mais à un manque crucial d’ouvrage hydraulique. A l’horizon 2025, les estimations de l’évolution de la demande en eau de tous les usages confondus du bassin prévoient une augmentation de 103,6% au scenario "forte croissance de la population". Si les stratégies de développement envisagées sont mises en application, l’approvisionnement en eau à partir d’un renforcement de barrage avec un débit annuel de 15 millions de m3 fera passer la couverture de 32,2% à 75%.
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