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ACAPARG 17 PREMIOS
DURANTE AGRITECHNICA

Hasta 17 premios recihid el Grupo AGCO durante la tiltima Agritechnica, gracias a sus marcas Fendt, Valtra y
Massey Ferguson. Galardones que, en opinion de su maximo directivo, confirman el compromiso de la com-

pafiia por la innovacion tecnoldgica.

s reconocimientos Ilegaron desde el concurso oficial de novedades
Lnrgamzadn por la propia feria, hasta los concedidos por jurados

formados por publicaciones europeas vinculadas al sector agricola.
Valtra, Fendt y Massey Ferguson fueron las tres marcas del grupo que
fueron galardonadas por diferentes equipos para aplicaciones muy
diversas. “Ganar estos importantes premios es un testimonio de nues-
tro compromiso continuo de ofrecer soluciones de alta tecnologia para

los agricultores que alimentan al mundo”, dijo durante la exposicion
Martin Richenhagen, presidente y CEQ de AGCO Corporation.

Los premios vienen a reconocer “la importante inversion de AGCO en
investigacion y desarrollo”, prosiguié el directivo, que “permite a nues-
tras marcas desarrollar estas innovaciones y tecnologias premiadas”.
“Estamos orgullosos de que la industria y nuestros clientes nos reco-
nozcan por este compromiso”, concluye.
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Los premios

 Tractor of the Year 2018: Valtra Versu T254 SmartTouch

« Tractor of the Year 2018 Mejor disefio: Valtra Versu T254 SmartTouch

 Tractor of the Year 2018 Mejor especializado: Fendt 211 V Vario

 Tractor of the Year Finalista: Massey Ferguson 5709 Dyna 4

« Tractor of the Year 2018 Finalista: Massey Ferguson 3710

© Tractor of the Year 2018 Finalista: Valtra A114

* Maquina del Ao 2018 (cosechadoras): Fendt & Massey Ferguson Ideal

* Maquina del Afio 2018 (eleccién del piblico): Fendt & Massey
Ferguson Ideal

.

.

[ solici x Y @ Fitote x

B e x

https://www.interempresas.net/FlipBooks/A/152/html5forpc html?page=36&bbv=08:pcode=

[ mat_coell.pdf
- N T e

T e e

Méquina del Afio 2018 Tractor L: Valtra T

Magquina del Afio 2018 Tractor XXL: Fendt 900 Vario MT

Medallas de Plata en Agritechnica: Fendt & Massey Ferguson
cosechadora Ideal; suspension de implementos con regulacion
automética Fendt VarioPull; tractor de accionamiento eléctrico
Fendt e100 Vario; sistema robotizado de siembra y documentacion
Fendt Mars/Xaver; plataforma de intercambio de datos Agrirouter;
sistema de descarga de silos de grano GSI FlexWave.

Premio Agrarmarketing 2017, Finalista: Campana publicitaria de
Fendt Ideal®

Q¥

10:41 am.
04/12/2017

EROBIERIETE X |




image3.png
% Glob
&

x

W Abst

x

C o[ a Sequo

RVO TV3 [ Transmision. Funda

Yaes x Intere x \( PKP Jourr X aplic: x

hitps:

Calendario del Mund G Google

“Este premio demuestra el largo liderazgo de New Holland en el seg-
mento agropecuario y ganadero. Supone un merecido reconocimiento
a la ardua labor y la dedicacidn de todos los profesionales implicados
en el desarrollo del tractor T6.175 Dynamic Command, desde nuestros
equipos de ingenieros hasta la plantilla de la planta de Basildon, para
crear un tractor compatible con los requisitos especificos de nuestros
clientes”, afirmd Carlo Lambro, presidente de New Holland Agriculture.

New Holland Agriculture ha enriquecido la oferta de la Serie T6 con
el nuevo T6 Dynamic Command, un modelo multitarea muy completo.
Los nuevos T6.145, T6.155, T6.165 y T6.175 son los tnicos modelos en
este segmento con la nueva transmisién con 8 marchas bajo carga en
cada grupo.

Novedades de producto

En nuestra edicion 150 informamos de los tractores TS4, transmision
Dynamic Command para los T6, eje delantero suspendido en el T7 LWB,
cosechadoras CX5, CX6 y CR Revelation, junto a las Medallas de Plata
para el sistema de ajuste de cosechadora automatico y proactivo y
para el sistema de camaras -desarrollado junto a Péttinger- que regula
automaticamente la velocidad del tractor y de la TDF para adecuar el
nivel de inclinacion.

Ademas, amplia la gama de picadoras de forraje con el nuevo modelo
tope de gama, la FR920 Forage Cruiser, e introduce los nuevos proce-
sadores de grano reforzados DuraCracker y DuraShredder. Incluye el
motor V20 de FPT Industrial desarrollado para cosecha de forraje, que
alcanza 911 CV de potencia maxima entre 1.600 y 1.800 rpm, un par
maximo de 4.095 Nm y reserva de par del 44% a 2.100-1.600 rpm para
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COMPROMISO  ANTICIPACION  CUIDADO INNOVACION  REACTIVIOAD

Estos son los cinco valores del servicio logistico de Parts & Service.

Recambios originales

Esta gama se amplia con el proximo lanzamiento del concavo
seccional para las nuevas series CX 7y 8, que también se puede
instalar en equipos mas antiguos, permitiendo asi a los actuales
clientes que trabajan con diversos tipos de cultivos cambiar de
uno a otro con mayor facilidad y rapidez. Parts & Service también
cuenta con una completa oferta de soluciones de agricultura de
precision apta para cualquier tipo de aplicacion.

El nivel del servicio logistico hace posible una entrega y dispo-
nibilidad 6ptima en toda Europa. Cinco valores esenciales ponen
de relieve este nivel de servicio: compromiso, anticipacion, cui-
dado, innovacion y reactividad. Mas de 46.000 piezas se solicitan
y envian cada afio gracias la presencia de una eficiente red en
toda Europa. 8 almacenes de recambios garantizan la entrega en
cualquier punto del continente.

Parts & Service también exhibi6 los recambios Reman, productos
reconstruidos, mas economicos que las piezas nuevas a pesar
de que han superado las mismas pruebas de calidad. Se ofrecen
con una garantia de doce meses y en el caso de los motores se
eleva a dos afios.
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De acuerdo con el eslogan de la Agritechnica 2017, ‘Futuro Verde-Agricultura Inteligente’, Kverneland Group o Los by
ofrecio en su estand (Pabellon 5, parcela D37) una serie de novedades que poco a poco iran llegando a los ;f) en
" o . . e
diferentes mercados internacionales. Para Espaiia cobran especial relevancia las introducidas en la gama de posic
sembradoras Optima y en los cultivadores Turbo. yelc
revers
. . Knock

Optima SX TFprofi Carece de generador eléctrico. Disco y portadiscos giran solidaria-
El nuevo nicleo de siembra presurizado ha sido redisefiado para toda  mente y no hay friccion, por lo que el conjunto de la maquina requiere Con el fi
la gama de sembradoras Optima, con el fin de asegurar la precision el minimo de potencia y de consumo eléctrico, incluso a maxima veloci- terreno,
a una velocidad de trabajo de hasta 18 km/h. Las semillas se trans-  dad. La unidad de alta velocidad esta conectada por ISOBUS e incluye de elems
portan por una corriente de aire a cada fila (a 70 km/h) y un disco  las ya conocidas funciones del Geocontrol y Geoseed, incluso a alta * Palet:
amortiguador protege la caida de las semillas mas delicadas. velocidad. Con Geocontrol y GPS, cada unidad de siembra se conecta * Disco:
dos si

“El reto ha sido aumentar la velocidad de siembra logrando una colocacién de las semillas més precisa y equitativa en el caso de maiz,

remolacha y girasol. Con la nueva Optima SX contamos con lo mejor de la siembra de precision a la vez que incrementamos el rendimiento 0‘”“;3
plegado

en mas del 50%", asegura Constantin Homann, director de Producto para las sembradoras de precision. 4
areas y
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MASCHIO DESCUBRE CHRONO,
NUEVA TECNOLOGIA DE SIEMBRA
DE PRECISION

Agritechnica 2017 se inaugurd con todo el equipo de Maschio asistiendo a la presentacion de Chrono, la
unidad de siembra de precision capaz de alcanzar velocidades de 15 km/h durante la siembra. El elemento
esta equipado con un nuevo dosificador de semillas de aluminio totalmente eléctrico. Consiste en una
camara de siembra con un disco giratorio perforado en su lateral. Al salir de la cdmara, las semillas entran
en el nuevo transportador neumatico Chrono, que deposita las semillas en el suelo a altas velocidades.
Una fotocélula, colocada debajo de la camara, monitorea la tasa de caida, mientras que la suave rueda de
prensado de goma planta la semilla exactamente donde cae, asegurando una siembra muy precisa.

David Pozo

Por primera vez también en el salon aleman la nueva sembradora para
siembra directa Gigante Precious. I tren de siembra sigue mante-
niendo sus caracteristicas, mientras que la tolva esta herméticamente
cerrada y se ampliado la capacidad hasta los 3.100 | en la version
de 6m. Cuenta con doble distribuidor semilla+abono y sistema Isobus
desarrollado 100% por Gaspardo.

En el apartado de arados, se presentd el sistema de gestion electrd-
nica del arado a través de electrovalvulas, con lo que gracias a dos
enchufes hidraulicos de doble de efecto se gestiona toda la méaquina.
Ademas, en la version de 8 m, Maschio es el primer fabricante en incor-
porar en la rueda de (vanspune un sistema de frenado de aire o aceite
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