خلية شمسية
                      SHELL SP 75                              نموذج خلية شمسية
بن شريف. ك.ب, بن تونس.ح.أ, غمري .ل   
جناح الهندسة الكهربائية, كلية العلوم والتكنولوجيا    
جامعة عبد الحميد إبن باديس مستغانم
شارع حامادوحسين الرجلية مستغانم

ملخص- لحساب التوتر و التيار لنموذج خلية شمسية,shell SP 75 عدة نماذج نظرية تطورت. 
في هذا العمل لقد عرضنا نموذج بسيط دو أس واحد. نموذج الخلية الشمسية يقدم على العموم بدارة مكافئة, والمميزات تحسب تجريبيا. نستعمل لغة البرمجة ,matlabكوسيلة لتشبيه ,لقد أخدنا بعين الإعتبارالنقط الثلاثة, تبار الدارة القصيرة ,توتر الدارة المفتوحة ,توتر,و تيار عند نقطة الطاقة القصوى, للمميزات نموذج الخلية الشمسية shell SP 75 بشروط تجربة. النتائج قورنت بنتائج أخرى لباحثين.
كلمات المفاتيح :نموذج خلية شمسية- المميزات الخاصة للمنحنيات تيار-توتر-كريستالSi-- نماذج- خلية شمسية.
بن تونس الحاج عدة أستاد بجناح الهندسة الكهربائية كلية العلوم والتكنولوجيا جامعة عبد الحميد إبن باديس مستغانم                      .     
                                غمري ليلى أستادة بجناح الهندسة الكهربائية كلية العلوم والتكنولوجيا جامعة عبد الحميد إبن باديس مستغانم.
     بن شريف كمال بن عمر طالب سنة أولى دكتوراء بجناح الهندسة الكهربائية كلية العلوم والتكنولوجيا جامعة عبد الحميد إبن باديس مستغانم.                                                                                              
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Résumé–Pour le calcul de la tension et du courant du module photovoltaïque,  Plusieurs modèles théoriques sont développés.
Dans ce travail,nous avons exposé un modèle simple à une seule exponentielle. Le module photovoltaïque est représenté généralement par un circuit équivalent, et les  paramètres sont calculés expérimentalement. En utilisant le logicielMatlab , comme outil de simulation, nous avons considéré les trois grandeurs : courant de court-circuit, tension de circuit ouvert, tension et courant au point de puissance maximale, de la caractéristiques du module photovoltaïque shell SP 75 en condition de test standard. Les résultats obtenus ont été comparés avec ceux fournies par d’autres chercheurs.
Mots clés : Module photovoltaïque-Paramètres spécifiques de la caractéristiques I-V
                    Si-cristallin-Modèles-Cellule Solaire.
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[bookmark: _GoBack]Abstract-For the calculation of the voltage and current of the PV model ,several theoretical models have been developed.
In this work, we presented a simple model to a single exponential. The photovoltaic model  is typically represented by an equivalent circuit and parameters are calculated  experimentally .Using Matlab as a tool for simulation ,we have considered three sizes :short-circuit, open circuit voltage, voltage and current at maximum power point of the photovoltaic model characteristics shell SP 75 in condition standard test .The results were compared with those provided by other researchers.
Keywords:Photovoltaic model-specific parameters of the characteristics IV
                     Crystalline-Si- Solar Cell-Models.
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